**东莞市越祥实业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见**

2019年09月5日东莞市越祥实业有限公司根据东莞市越祥实业有限公司建设项目竣工环境保护验收报告并对照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

东莞市越祥实业有限公司位于广东省东莞市虎门镇北栅西坊凤阳路4号（北纬22°50′23.00"，东经113°42′36.80"）。项目所在厂房为租用，占地面积3000m²，建筑面积6000m²，项目总投资100万元，设有员工100人，主要从事塑胶制品的加工生产，实际年加工生产塑胶制品130吨。

**（二）建设过程及环保审批情况**

项目于2018年06月委托了广西圣川环保工程有限公司编制了《东莞市越祥实业有限公司建设项目环境影响报告表》 并通过了东莞市生态环境局虎门分局的审批同意建设，编号为：东环建〔2018〕5622号。

项目于2018年8月开工建设，已于2019年5月建设完成，设备安装完毕。

**（三）投资情况**

项目总投资100万元，其中环保投资为15万元，占总投资的15%。

**（四）验收范围**

本次验收为项目废气、废水、噪声整体验收，固体废物不属于本项目验收范围。

**二、工程变动情况**

项目实际建设内容与环评批复的审批内容基本一致，无重大变动情况。

现有设备详情（附表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设内容** | **环评数量** | **实际验收数量** | **是否与环评一致** | **备注** |
| 1 | 注塑机 | 10台 | 10台 | 是 | 注塑 |
| 2 | 单槽超声波清洗机 | 1台 | 1台 | 是 | 清洗 |
| 3 | 清水池 | 1个 | 1个 | 是 |
| 4 | 干式喷漆线 | 4条 | 4条 | 是 | 喷漆 |
| 5 | 水帘柜 | 1台 | 1台 | 是 | 喷漆 |
| 包含 喷枪 | 2把 | 2把 | 是 |
| 6 | 移印机 | 26台 | 26台 | 是 | 移印 |
| 7 | 烤箱（电加热） | 1台 | 1台 | 是 | 烘干 |
| 8 | 超声波熔接机 | 6台 | 6台 | 是 | 组装 |
| 9 | 手啤机 | 9台 | 9台 | 是 |
| 10 | 吹尘柜 | 1台 | 1台 | 是 | 吹尘 |
| 11 | 刀封机 | 1台 | 1台 | 是 | 包装 |
| 12 | 包装机 | 3台 | 3台 | 是 |
| 13 | 混料机 | 4台 | 4台 | 是 | 混料 |
| 14 | 碎料机 | 6台 | 6台 | 是 | 碎料 |
| 15 | 铣床 | 6台 | 6台 | 是 | 机制加工 |
| 16 | 摇臂钻床 | 1台 | 1台 | 是 |
| 17 | 水磨床 | 1台 | 1台 | 是 |
| 18 | 干式磨床 | 1台 | 1台 | 是 |
| 19 | 攻牙机 | 1台 | 1台 | 是 |
| 20 | 切割机 | 1台 | 1台 | 是 |
| 21 | 火花机 | 3台 | 3台 | 是 |
| 22 | 车床 | 1台 | 1台 | 是 |
| 23 | 检针机 | 1台 | 1台 | 是 | 检验 |
| 24 | 打样干式喷漆线 | 1条 | 1条 | 是 | 喷漆 |
| 25 | 冷却塔 | 1台 | 1台 | 是 | 辅助设备 |
| 26 | 空压机 | 1台 | 1台 | 是 |

**三、环境保护设施建设情况**

**（一）废水**

项目不排放生产性废水。项目注塑工序冷却水不添加任何药剂，循环使用不外排；清洗废水、水帘柜废水和喷淋废水（19.381t/a）经固定的废水收集桶收集后交给有资质的零星废水公司回收处理。

项目厨房含油污水经隔油隔渣池处理后与生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

**（二）废气**

项目注塑工序产生的非甲烷总烃废气与喷漆、移印、烘干/晾干工序产生的VOCs废气经水喷淋装置+UV光解催化装置+活性炭吸附装置配套处理设施收集处理后高空排放，注塑工序废气排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 新建企业大气污染物排放限值要求；喷漆、移印、烘干/晾干工序废气排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值；厨房炉灶以液化石油气为燃料，油烟经油烟净化器处理后引至高空排放，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放要求。

**（三）噪声**

项目做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

**四、环境保护设施调试效果**

根据东莞市华溯检测技术有限公司出具的验收检测报告（报告编号：HSJC（验字）20190903002），监测期间，工况稳定，生产负荷在75%以上，符合验收要求。

1.废水

项目不排放生产性废水。项目注塑工序冷却水不添加任何药剂，循环使用不外排；清洗废水、水帘柜废水和喷淋废水（19.381t/a）经固定的废水收集桶收集后交给有资质的零星废水公司回收处理。

项目厨房含油污水经隔油隔渣池处理后与生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。见监测报告HSJC（验字）20190903002

2.废气

项目注塑工序产生的非甲烷总烃废气与喷漆、移印、烘干/晾干工序产生的VOCs废气经水喷淋装置+UV光解催化装置+活性炭吸附装置配套处理设施收集处理后高空排放，注塑工序废气排放达到《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB31572-2015）表 4 新建企业大气污染物排放限值要求；喷漆、移印、烘干/晾干工序废气排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值；厨房炉灶以液化石油气为燃料，油烟经油烟净化器处理后引至高空排放，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放要求。见监测报告HSJC（验字）20190903002

1. 噪声

项目已做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见监测报告HSJC（验字）20190903002

**五、工程建设对环境的影响**

东莞市越祥实业有限公司建设项目落实了相关的污染治理措施，各污染物均实现达标排放，对周边环境的影响不大。

**六、验收结论**

本建设项目环境影响报告表经批准后，其地点、性质、规模和建设内容未发生重大变化，采取的废气、噪声、废水污染物防治措施基本落实了环评文件及环评批复的要求，同时满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合相关技术规范，项目废水、废气、噪声环境污染物通过验收。项目不从事夜间生产，如若项目需从事夜间生产，再申报夜间噪音达标验收。

**七、建议**

（一）建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。建设单位亦应积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（二）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环节信息公开工作。

**验收小组成员（签名）：** 、

、

、

、

、

、

、

**东莞市越祥实业有限公司**

**2019-9-5**

**东莞市越祥实业有限公司建设项目**

**竣工环保验收小组名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **工作单位** | **电话** | **职称/职务** | **身份证号** | **签名** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |